

PPバンドで作る 斜め組み編みのかご

# CraftBandSquare45を起動します




デスクトップのアイコンをダブルクリックしてください。

# [バンドの種類]を選択します


 [編集]メニューの[バンドの種類選択]から、バンドを選択してください。

サンプルデータでは、いずれも15mm幅

* 「PPバンド」  
  そのまま・1/2で使う場合
* 「PPバンド(4本幅扱い)」  
  そのまま・1/2・1/4で使う場合



# [ファイル]メニューから[新規作成] します




別データの編集中の場合は

破棄確認のメッセージが

表示されますので

[はい]としてください。



選択したバンドに対する初期値が設定されます。

# 「目標寸法」に作りたいサイズの横・縦・高さをミリ単位で入力

例えば、330ミリ、210ミリ、100ミリだとこんなです。



そのままの幅で使います

* 「内側」  
  指定サイズを越えない
* 「外側」  
  指定サイズが最小

より詳細な数値が見たければ


[ひもリスト]ボタンをクリック。

画像には1cm刻みのスケールがついています。

等倍になるよう拡大コピー(印刷)すると、

型紙として使えます(絵に合わせてカットすればOK)

# [概算]ボタンをクリック!

縦・横・高さの四角数が計算されます。

「四角」というのは

縦ひも・横ひもが交差して

作られる四角形のことです。

45度回転で菱形になります。


横の四角数

縦の四角数

高さの四角数

出来上がりサイズ

# 縁の始末を指定します

[縁の始末]タブをクリックしてください。

サンプルでPPバンド用に登録されているのは以下2点

「ノコギリ状に折って差し込む」



「対角線に折って差し込む」

いずれかを選んでください

[追加]ボタンを

クリックします

# 結果を[プレビュー]し底配置図とカットリストを取得します

[プレビュー]タブで、ここまでの入力結果を図示することができます。

カットリスト

最初に底に並べる

バンドの図

(余裕・縁の始末込み)

側面の位置

(4面)

底の線

[ブラウザ]ボタンで等倍表示されます。カットリストも

ついています。

ブラウザの表示